### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -74.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.013 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.051 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -65.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.042 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.01 | -0.31, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.11, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -73.7 | -73.8
Мощность RMS, дБ (A) | -74.3 | -74.3
Пиковый уровень, дБ | -56.9 | -57.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.1 | +74.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.4 | +74.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0128 | +0.0126
Гармонические искажения + шум , % | +0.0379 | +0.0378
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0349 | +0.0347

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0510 | +0.0510
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0488 | +0.0487

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -62 | -64
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -64 | -64
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0392 | 0.0392
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0433 | 0.0433
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0436 | 0.0435