### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.21 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -67.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 67.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.032 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.1 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.107 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -62.2 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.138 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.52, +0.06 | -1.47, +0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.21, +0.04 | -0.18, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -67.0 | -66.9
Мощность RMS, дБ (A) | -67.4 | -67.3
Пиковый уровень, дБ | -52.7 | -52.7
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +67.2 | +67.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +67.6 | +67.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0312 | +0.0328
Гармонические искажения + шум , % | +0.0837 | +0.0847
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0774 | +0.0790

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1070 | +0.1079
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1024 | +0.1035

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -60 | -61
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -62 | -61
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0901 | 0.0908
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0933 | 0.0949
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2287 | 0.2288