### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.5 дБ / -1.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -72.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.018 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -67.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.055 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.5 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.102 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.27, +0.03 | -1.17, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.00, +0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -72.9 | -72.8
Мощность RMS, дБ (A) | -73.0 | -72.8
Пиковый уровень, дБ | -57.0 | -56.8
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.0 | +72.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.1 | +72.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0171 | +0.0184
Гармонические искажения + шум , % | +0.0424 | +0.0435
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0407 | +0.0422

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0545 | +0.0555
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0547 | +0.0559

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -65 | -64
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -67 | -68
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0477 | 0.0485
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0497 | 0.0505
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2076 | 0.2083