### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.3 дБ / -2.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.05, -0.34 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -78.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0072 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -71.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.029 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -83.6 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.030 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.96, +0.08 | -0.90, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.34, +0.05 | -0.31, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.6 | -79.6
Мощность RMS, дБ (A) | -78.9 | -78.9
Пиковый уровень, дБ | -63.0 | -61.2
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.8 | +78.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.1 | +78.1
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0073 | +0.0071
Гармонические искажения + шум , % | +0.0235 | +0.0235
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0254 | +0.0254

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0294 | +0.0292
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0310 | +0.0311

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -83 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0293 | 0.0291
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0308 | 0.0306
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0299 | 0.0306