### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.4 дБ / -3.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -91.1 | Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 91.0 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0062 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.012 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -91.9 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.011 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.55, +0.01 | -0.52, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | -0.00, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -90.2 | -90.3
Мощность RMS, дБ (A) | -91.1 | -91.1
Пиковый уровень, дБ | -73.9 | -73.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +90.2 | +90.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +91.0 | +91.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0059 | +0.0064
Гармонические искажения + шум , % | +0.0111 | +0.0113
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0118 | +0.0122

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0123 | +0.0125
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0100 | +0.0101

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -88 | -88
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -91 | -91
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -88 | -89

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0112 | 0.0117
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0106 | 0.0105
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0108 | 0.0113