### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.4 дБ / -3.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -91.6 | Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 91.5 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0061 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.012 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -91.9 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.011 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.56, +0.01 | -0.63, -0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | -0.11, -0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -90.8 | -90.8
Мощность RMS, дБ (A) | -91.6 | -91.5
Пиковый уровень, дБ | -74.0 | -76.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +90.7 | +90.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +91.5 | +91.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0061 | +0.0062
Гармонические искажения + шум , % | +0.0113 | +0.0113
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0121 | +0.0122

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0115 | +0.0116
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0095 | +0.0095

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -87 | -87
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -90 | -91
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -88 | -88

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0115 | 0.0118
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0101 | 0.0103
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0103 | 0.0104