### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.4 дБ / -3.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -91.0 | Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 91.5 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0064 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.011 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -86.6 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.010 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.31, +0.01 | -0.27, +0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.05, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -91.2 | -91.3
Мощность RMS, дБ (A) | -91.0 | -91.1
Пиковый уровень, дБ | -64.5 | -65.1
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +91.4 | +91.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +91.4 | +91.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0062 | +0.0066
Гармонические искажения + шум , % | +0.0102 | +0.0105
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0112 | +0.0117

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0110 | +0.0112
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0097 | +0.0099

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -86 | -85
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -85 | -85

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0105 | 0.0108
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0098 | 0.0099
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0097 | 0.0099