### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.9 дБ / -2.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.06, -0.36 | Хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -60.5 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 60.1 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.038 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -53.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.238 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -60.5 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.238 | Средне
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.96, +0.08 | -0.82, +0.16
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.36, +0.06 | -0.23, +0.13

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -60.8 | -60.5
Мощность RMS, дБ (A) | -60.7 | -60.3
Пиковый уровень, дБ | -39.6 | -39.7
Смещение DC, % | -0.1 | -0.1

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +60.5 | +60.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +60.2 | +59.9
Смещение DC, % | -0.06 | -0.07

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0352 | +0.0401
Гармонические искажения + шум , % | +0.2057 | +0.2093
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1975 | +0.2050

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.2340 | +0.2413
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.2365 | +0.2487

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -55 | -58
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -60 | -60
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -60 | -61

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.2326 | 0.2275
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.2365 | 0.2367
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2463 | 0.2506