### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.9 дБ / -2.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.23 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -61.5 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 61.6 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.058 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -53.3 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.243 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -55.7 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.259 | Средне
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.55, +0.08 | -0.40, +0.16
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.23, +0.08 | -0.11, +0.16

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -62.1 | -62.1
Мощность RMS, дБ (A) | -61.6 | -61.5
Пиковый уровень, дБ | -38.2 | -37.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +62.3 | +62.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +61.6 | +61.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0589 | +0.0579
Гармонические искажения + шум , % | +0.2052 | +0.2032
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.2152 | +0.2151

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.2439 | +0.2427
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.2588 | +0.2580

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -53 | -47
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -55 | -55
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -60 | -61

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.2555 | 0.2508
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.2606 | 0.2603
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2652 | 0.2638