### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.4 дБ / -3.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -94.3 | Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 94.5 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0065 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0098 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -89.9 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0090 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.01 | -0.38, -0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.16, -0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -94.0 | -94.3
Мощность RMS, дБ (A) | -94.1 | -94.5
Пиковый уровень, дБ | -65.7 | -65.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +94.3 | +94.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +94.4 | +94.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0064 | +0.0065
Гармонические искажения + шум , % | +0.0100 | +0.0102
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0112 | +0.0114

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0097 | +0.0098
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0081 | +0.0082

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -89 | -89
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -88 | -88

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0099 | 0.0099
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0085 | 0.0087
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0086 | 0.0085