### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.7 дБ / -3.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -82.0 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0092 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.018 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -88.3 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.019 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.72, +0.02 | -0.84, -0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | -0.20, -0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -82.7 | -83.9
Мощность RMS, дБ (A) | -81.2 | -82.8
Пиковый уровень, дБ | -70.3 | -71.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +82.4 | +83.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.9 | +82.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0092 | +0.0091
Гармонические искажения + шум , % | +0.0160 | +0.0145
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0193 | +0.0170

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0186 | +0.0167
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0215 | +0.0182

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -83 | -82
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -87 | -88
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -87 | -87

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0197 | 0.0169
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0210 | 0.0182
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0208 | 0.0183