### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.7 дБ / -1.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.05, -0.30 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -53.2 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 52.7 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.196 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -44.8 | Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.718 | Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -52.6 | Плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.629 | Плохо
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.51, +0.05 | -1.41, +0.08
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.30, +0.05 | -0.27, +0.08

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -54.2 | -54.4
Мощность RMS, дБ (A) | -53.0 | -53.3
Пиковый уровень, дБ | -38.6 | -38.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +52.9 | +53.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +52.6 | +52.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.1940 | +0.1972
Гармонические искажения + шум , % | +0.5572 | +0.5518
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.5829 | +0.5709

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.7209 | +0.7149
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.7609 | +0.7496

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -47 | -51
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -52 | -51
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -58 | -59

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.6134 | 0.6004
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.6436 | 0.6282
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.6509 | 0.6363