### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.6 дБ / -3.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.17, +0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -82.6 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 82.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -75.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.018 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -91.1 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.019 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.66, +0.02 | -0.50, +0.17
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.02 | +0.10, +0.17

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -82.9 | -82.9
Мощность RMS, дБ (A) | -82.6 | -82.6
Пиковый уровень, дБ | -68.2 | -68.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +82.8 | +82.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +82.6 | +82.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0115 | +0.0111
Гармонические искажения + шум , % | +0.0157 | +0.0152
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0167 | +0.0161

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0187 | +0.0183
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0187 | +0.0183

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -90 | -90
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -90 | -90
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -84 | -84

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0183 | 0.0174
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0195 | 0.0191
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0202 | 0.0200