### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.8 дБ / -1.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.12 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -73.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.031 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -67.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.050 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.4 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.051 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.56, +0.06 | -0.42, +0.13
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.12, +0.03 | -0.01, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -74.1 | -73.5
Мощность RMS, дБ (A) | -73.7 | -73.2
Пиковый уровень, дБ | -57.9 | -57.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.1 | +73.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.8 | +73.2
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0298 | +0.0314
Гармонические искажения + шум , % | +0.0399 | +0.0419
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0415 | +0.0436

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0485 | +0.0511
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0505 | +0.0531

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -78 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -82 | -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0452 | 0.0480
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0511 | 0.0528
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0531 | 0.0553