### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.8 дБ / -1.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.5 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.021 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.041 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.6 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.037 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.19, +0.01 | -0.05, +0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | +0.05, +0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.8 | -75.3
Мощность RMS, дБ (A) | -75.7 | -75.2
Пиковый уровень, дБ | -53.5 | -53.8
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.9 | +75.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.8 | +75.3
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0200 | +0.0212
Гармонические искажения + шум , % | +0.0335 | +0.0350
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0338 | +0.0353

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0401 | +0.0426
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0405 | +0.0428

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -68
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -69 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0332 | 0.0350
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0382 | 0.0401
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0378 | 0.0395