### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.7 дБ / -1.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.30 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -49.9 | Очень плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 51.5 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.333 | Плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -44.0 | Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.808 | Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -48.5 | Плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.886 | Плохо
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.78, +0.08 | -1.69, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.30, +0.08 | -0.26, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -51.1 | -51.1
Мощность RMS, дБ (A) | -49.9 | -49.9
Пиковый уровень, дБ | -38.1 | -37.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +52.8 | +52.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +51.4 | +51.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.3307 | +0.3349
Гармонические искажения + шум , % | +0.5526 | +0.5450
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.6367 | +0.6245

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.8101 | +0.8062
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.9281 | +0.9192

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -43 | -45
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -47 | -48
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -54 | -54

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.8299 | 0.8196
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.9060 | 0.8966
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.9378 | 0.9266