### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -1.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.11, +0.06 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -85.5 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.4 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0033 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.015 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.6 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.015 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.17, +0.01 | -1.04, +0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | +0.06, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.2 | -84.3
Мощность RMS, дБ (A) | -85.5 | -85.4
Пиковый уровень, дБ | -54.7 | -57.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.0 | +84.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.2 | +85.5
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0035 | +0.0032
Гармонические искажения + шум , % | +0.0124 | +0.0121
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0111 | +0.0108

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0153 | +0.0152
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0137 | +0.0135

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -77 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0149 | 0.0150
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0153 | 0.0153
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0153 | 0.0154