### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.5 дБ / 0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -79.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.414 | Плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -45.3 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.443 | Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.417 | Плохо
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.16, +0.02 | -1.12, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.10, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -81.5 | -81.6
Мощность RMS, дБ (A) | -79.8 | -79.9
Пиковый уровень, дБ | -64.8 | -65.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.6 | +78.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.6 | +76.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.4168 | +0.4107
Гармонические искажения + шум , % | +0.4174 | +0.4113
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.5441 | +0.5362

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.4480 | +0.4389
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.2462 | +0.2428

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -83 | -80
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -72
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.5329 | 0.5257
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.3743 | 0.3695
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.3531 | 0.3489