### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -3.7 дБ / -3.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.10, -0.22 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -82.3 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 82.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.010 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -75.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.016 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -89.9 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.017 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.02 | -0.40, -0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.11, +0.02 | -0.22, -0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -83.4 | -84.8
Мощность RMS, дБ (A) | -81.5 | -83.2
Пиковый уровень, дБ | -64.4 | -65.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +83.3 | +84.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +81.4 | +83.2
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0097 | +0.0105
Гармонические искажения + шум , % | +0.0145 | +0.0133
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0182 | +0.0164

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0171 | +0.0151
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0210 | +0.0177

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -83 | -80
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -89 | -89
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -84 | -84

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0179 | 0.0154
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0195 | 0.0167
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0172 | 0.0141